32 **Infiltratiebuis**

320010 Lev./aanbr. Infiltratiesysteem.

Situering: verspreid over het werk, zie tekening ……

Grondwerk volgens bestekpost ……..

Infiltratiebuis Drenotube, type IF300.

Buisdiameter 300mm met een dubbelwandige binnenbuis diameter 110mm.

Voorzien van gaten 15mm

Kwaliteit binnenbuis: SN4 of SN8

Voorzien van EPS blokjes en gedeeltelijk omhuld met geotextiel. Onderzijde open.

Werkende lengte 3 of 6 meter.

Inclusief leverantie kleine materialen, pasmaken en gronddicht afwerken van pasgemaakte buizen en omhulling. Inclusief verzamelen en afvoeren van vrijkomende EPS-blokjes.

Voorzien van polyethyleen koppenstuk volgens bestekpost …….

Aanbrengen volgens voorschriften van de leverancier.

Leverancier/ importeur: Hatek o.g.

320020 Leveren/aanbrengen koppeling t.b.v. Infiltratiesysteem.

 Situering: verspreid over het werk

` Betreft: onderlinge verbinding Drenotube buizen. Klikmof 110 materiaal PE